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[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Аннотация
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _GoBack]Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик ПО ЭТРО «Молния», в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных функциональных характеристик и возможностей ПО, а также задачи, реализуемые при помощи платформы. 


[bookmark: _heading=h.26in1rg]Описание и назначение ПО
ПО ЭТРО «Молния» – программа, представляющая собой программное обеспечение для мониторинга состояния инженерных систем и оборудования производственных объектов, сбора, обработки и отображения информации о параметрах их работы, регистрации событий, формирования отчетов и графиков, а также управления подключенным оборудованием при наличии соответствующих управляющих команд.
Программа предназначена для централизованного контроля состояния оборудования и инженерных систем, получения информации об их текущем состоянии и параметрах работы, анализа исторических данных и оперативного реагирования на возникающие события.
ПО позволяет осуществлять:
· отображение информации о состоянии инженерных систем и подключенного оборудования;
· сбор и обработку данных от устройств и оборудования;
· мониторинг параметров работы оборудования в режиме реального времени;
· отображение текущих значений сигналов и параметров устройств;
· регистрацию событий, возникающих при изменении состояния оборудования и параметров системы;
· просмотр журнала событий;
· отображение информационных сообщений, предупреждений и тревожных событий;
· фильтрацию событий для поиска необходимой информации;
· выгрузку информации о событиях в формате Excel;
· формирование отчетов за выбранный период;
· просмотр сформированных отчетов;
· построение графиков изменения параметров и сигналов подключенного оборудования;
· выбор одного или нескольких параметров для отображения на графике;
· выбор временного периода для построения графика;
· сравнение нескольких параметров оборудования на одном графике;
· изменение параметров визуализации графиков;
· масштабирование графиков;
· сохранение графиков в виде изображений;
· визуализацию инженерных систем, оборудования и сигналов в соответствии с конфигурацией объекта;
· настройку отображения элементов интерфейса;
· изменение темы оформления интерфейса;
· настройку масштабирования отображения;
· передачу звуковых сигналов при возникновении тревожных событий;
· выполнение управляющих воздействий на подключенное оборудование при наличии соответствующих функций и прав доступа пользователя.
Функциональность программы, состав отображаемых страниц, набор устройств, сигналов, отчетов и визуальных элементов могут определяться конфигурацией конкретного объекта.
[bookmark: _heading=h.zgibcv43fn4z]
[bookmark: _heading=h.6bnc42fx0j9q]
[bookmark: _heading=h.sq8ytg7htk63]Выполнение программы
[bookmark: _heading=h.ilbnjb225njj]Задача: «Вход в программу»
1. Пользователь открывает программу.
2. В окне авторизации пользователь вводит назначенные ему имя пользователя и пароль.
[image: ]
3. Пользователь нажимает кнопку входа.
4. Программа выполняет проверку введенных данных.
5. При успешной авторизации пользователю предоставляется доступ к программе в соответствии с назначенными ему правами.
6. После входа пользователь получает доступ к настроенным для него разделам и функциям программы.
[bookmark: _heading=h.h41p0yf2n18p]Задача: «Просмотр состояния оборудования»
1. Пользователь выполняет вход в программу.
2. На основной странице отображается информация о подключенных устройствах и их текущем состоянии.
[image: ]
3. Пользователь выбирает необходимое устройство или инженерную систему.
4. Программа отображает доступные сведения о состоянии устройства, его сигналах и параметрах.
5. При наличии событий или предупреждений программа отображает соответствующую информацию.
6. Пользователь может перейти к просмотру подробных сведений по выбранному оборудованию.
[bookmark: _heading=h.jyznjhuj58e7]Задача: «Просмотр событий»
1. Пользователь открывает раздел «События».
[image: ]
2. Программа отображает зарегистрированные события системы.
3. Пользователь просматривает список событий.
4. При необходимости пользователь использует фильтрацию для поиска необходимых событий.
5. Программа отображает сведения о выбранном событии.
6. При необходимости пользователь выгружает информацию о событиях в формате Excel.
[bookmark: _heading=h.jp6n6r1odcxp]Задача: «Формирование графика параметра оборудования»
1. Пользователь открывает раздел «Графики».
[image: ]
2. Пользователь выбирает необходимое устройство.
3. Программа отображает доступные сигналы и параметры выбранного устройства.
4. Пользователь выбирает один или несколько параметров для отображения.
5. Пользователь выбирает необходимый временной период.
6. Программа формирует график изменения выбранных параметров за указанный период.
7. Пользователь может одновременно отображать несколько параметров для их сравнения.
8. При необходимости пользователь изменяет настройки визуализации графика, масштабирует его и настраивает отображение параметров.
9. Пользователь может сохранить сформированный график в виде изображения.
[bookmark: _heading=h.kpvg8987401p]Задача: «Просмотр отчета»
1. Пользователь открывает раздел «Отчеты».
[image: ]
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2. Пользователь выбирает необходимый тип отчета.
3. Пользователь указывает требуемый период.
4. Программа формирует отчет на основании имеющихся данных.
5. Пользователь просматривает сформированный отчет.
6. При наличии необходимости пользователь сохраняет или скачивает отчет.
[bookmark: _heading=h.oxxtvge730tv]Задача: «Просмотр визуализации инженерной системы»
1. Пользователь открывает настроенную для объекта страницу визуализации.
2. Программа отображает графическое представление инженерных систем и подключенного оборудования.
3. Состояние отдельных устройств и параметров отображается с использованием соответствующих визуальных элементов и индикаторов.
4. Пользователь выбирает необходимый элемент визуализации.
5. Программа отображает связанные с ним сведения, сигналы и состояние оборудования.
6. При наличии соответствующих прав пользователь может выполнить предусмотренное для оборудования управляющее воздействие.
[bookmark: _heading=h.qskqkti8xwd0]Задача: «Настройка отображения интерфейса»
1. Пользователь открывает настройки программы.
2. Пользователь выбирает необходимые параметры отображения.
3. Пользователь может переключить светлую или темную тему интерфейса.
[image: ]
4. При необходимости пользователь изменяет параметры масштабирования отображения.
5. Программа применяет выбранные настройки интерфейса.
[bookmark: _heading=h.fs87rdc78r83]Задача: «Получение звукового оповещения»
1. В процессе работы программы возникает событие, требующее внимания пользователя.
[image: ]
2. Программа фиксирует событие и отображает соответствующую информацию в интерфейсе.
3. При наличии настроенного звукового оповещения программа воспроизводит звуковой сигнал.
4. Пользователь получает информацию о возникшем событии и может перейти к его просмотру.
[bookmark: _heading=h.475lpfkveenq]Администрирование программы
Администратор осуществляет первоначальную настройку программы, в том числе определяет пользователей и их права доступа, конфигурирует отображаемые страницы и визуализацию, а также настраивает состав доступных устройств, сигналов и отчетов.
После выполнения настройки пользователю предоставляются учетные данные для доступа к программе. Доступные пользователю функции определяются назначенными ему правами.
Состав функциональных возможностей и отображаемых элементов может отличаться в зависимости от конфигурации конкретного объекта и подключенного оборудования.


[bookmark: _heading=h.1ci93xb]Контакты
Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:
Телефоны:
8 (800) 250-75-89
8 (383) 278-72-25

Адрес:
г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 к.6

Email:
info@tdeag.ru
ООО ТД Электроагрегат
ИНН: 5401341984
ОГРН: 1105476085494
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