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[bookmark: _heading=h.sf6736tfr2ku]Общие сведения
Данный документ является руководством по эксплуатации
программного обеспечения ЭТРО «Молния» (далее – ПО). 

Все исключительные права на ПО принадлежат ООО ТД Электроагрегат.


ПО разработано с целью мониторинга состояния инженерных систем и оборудования производственных объектов, сбора, отображения и анализа информации об их работе, регистрации событий и формирования отчетности. 

[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Описание и назначение ПО
ПО ЭТРО «Молния» – программа, представляющая собой программное обеспечение для мониторинга состояния инженерных систем и оборудования производственных объектов, сбора, обработки и отображения информации о параметрах их работы, регистрации событий, формирования отчетов и графиков, а также управления подключенным оборудованием при наличии соответствующих управляющих команд.
Программа предназначена для централизованного контроля состояния оборудования и инженерных систем, получения информации об их текущем состоянии и параметрах работы, анализа исторических данных и оперативного реагирования на возникающие события.
ПО позволяет осуществлять:
· отображение информации о состоянии инженерных систем и подключенного оборудования;
· сбор и обработку данных от устройств и оборудования;
· мониторинг параметров работы оборудования в режиме реального времени;
· отображение текущих значений сигналов и параметров устройств;
· регистрацию событий, возникающих при изменении состояния оборудования и параметров системы;
· просмотр журнала событий;
· отображение информационных сообщений, предупреждений и тревожных событий;
· фильтрацию событий для поиска необходимой информации;
· выгрузку информации о событиях в формате Excel;
· формирование отчетов за выбранный период;
· просмотр сформированных отчетов;
· построение графиков изменения параметров и сигналов подключенного оборудования;
· выбор одного или нескольких параметров для отображения на графике;
· выбор временного периода для построения графика;
· сравнение нескольких параметров оборудования на одном графике;
· изменение параметров визуализации графиков;
· масштабирование графиков;
· сохранение графиков в виде изображений;
· визуализацию инженерных систем, оборудования и сигналов в соответствии с конфигурацией объекта;
· настройку отображения элементов интерфейса;
· изменение темы оформления интерфейса;
· настройку масштабирования отображения;
· передачу звуковых сигналов при возникновении тревожных событий;
· выполнение управляющих воздействий на подключенное оборудование при наличии соответствующих функций и прав доступа пользователя.


[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Процесс запуска ПО
Для работы с программой пользователь должен иметь учетную запись, предварительно созданную и настроенную администратором программы. Администратор предоставляет пользователю данные для входа в программу — имя пользователя и пароль.
Для запуска программы необходимо:
1. Открыть программу через специализированное программное обеспечение либо веб-браузер и перейти по адресу объекта.
2. Ввести предоставленные администратором имя пользователя и пароль.
3. Нажать кнопку «Войти».
4. После успешной авторизации пользователь получает доступ к программе и доступным ему разделам в соответствии с установленными правами.

[bookmark: _heading=h.rre1ouo4yrrx]Уровень подготовки пользователей
Пользователям не нужно проходить никакую дополнительную подготовку для работы с ПО.

Пользователи ПО должны обладать следующими минимальными
навыками:
− базовые навыки работы на персональном компьютере с современными операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая система)
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[bookmark: _heading=h.88u1ji6er3s7]
[bookmark: _heading=h.81tu4wv2umsn]Основные компоненты ПО
1. [bookmark: _heading=h.hw2xjyxogln8]Окно авторизации
Данное окно отображается при входе пользователя в программу. Для получения доступа к интерфейсу локального пункта пользователь вводит учетные данные, предоставленные администратором программы.
[bookmark: _GoBack][image: ]
Что отображается:
· поле для ввода имени пользователя;
· поле для ввода пароля;
· кнопка «Войти».
Рекомендации по использованию:
· используйте учетные данные, предоставленные администратором;
· проверяйте корректность введенных имени пользователя и пароля;
· после успешной авторизации пользователь получает доступ к предусмотренным ему разделам программы.

2. [bookmark: _heading=h.yjo3mcvdlc5o]Раздел «События»
Раздел предназначен для просмотра событий, зарегистрированных программой в процессе работы инженерных систем и оборудования.
[image: ]
Что отображается:
· список зарегистрированных событий;
· события с различными уровнями внимания: информационные, предупреждения и тревоги;
· сведения о произошедших событиях;
· элементы фильтрации событий.
Рекомендации по использованию:
· просматривайте зарегистрированные события для контроля состояния объекта;
· используйте фильтрацию для поиска необходимых событий;
· при необходимости экспортируйте сведения о событиях в формате Excel.

3. [bookmark: _heading=h.81j3mhzcqyy9]Раздел «Отчеты»
Раздел предназначен для формирования и просмотра отчетов по данным, накопленным программой.
[image: ]
Что отображается:
· доступные виды отчетов;
· параметры формирования отчета;
· данные за выбранный период.
Рекомендации по использованию:
· выберите необходимый вид отчета;
· укажите требуемый период;
· используйте сформированный отчет для анализа состояния и работы оборудования.

4. [bookmark: _heading=h.t7dxy9r7pjou]Раздел «Графики»
Раздел предназначен для построения графиков по сигналам и параметрам подключенного оборудования.
[image: ]
Что отображается:
· перечень доступных устройств и сигналов;
· параметры для построения графика;
· временной период;
· графическое представление выбранных параметров.
Рекомендации по использованию:
· выберите устройство и необходимый сигнал или параметр;
· укажите временной период;
· при необходимости выведите несколько параметров одновременно для их сравнения;
· используйте доступные настройки отображения графика;
· при необходимости сохраните сформированный график в виде изображения.

5. [bookmark: _heading=h.dimhkjxntl8y]Настройки отображения интерфейса
Раздел предназначен для настройки отображения интерфейса программы в соответствии с предпочтениями пользователя.
Что отображается:
· параметры отображения интерфейса;
· настройки цветовой темы;
· настройки масштабирования и отображения времени.
Рекомендации по использованию:
· выберите подходящую тему интерфейса;
· настройте масштаб отображения в соответствии с используемым экраном;
· при необходимости измените параметры отображения времени.

6. [bookmark: _heading=h.1gnnsoybbu5c]Система визуализации
[image: ]
Система визуализации предназначена для графического представления состояния инженерных систем, оборудования и их параметров.
Что отображается:
· графическое представление подключенного оборудования;
· состояния оборудования;
· значения сигналов и параметров;
· зарегистрированные события в соответствии с конфигурацией объекта.
Рекомендации по использованию:
· используйте визуальные элементы для оперативного контроля состояния оборудования;
· обращайте внимание на изменения состояния и отображаемые сигналы;
· учитывайте, что состав и расположение элементов визуализации настраиваются для конкретного объекта.
[bookmark: _heading=h.inpirxaewmw7]Выполнение основной задачи
Основная задача выполняется путем последовательного использования встроенных разделов программы. После авторизации пользователь получает доступ к локальному пункту и осуществляет мониторинг состояния инженерных систем и оборудования. В разделе «События» — зарегистрированные события и их уровни внимания, в разделе «Графики» — строит графики по выбранным сигналам за заданный период, а в разделе «Отчеты» — формирует отчеты по доступным данным. При необходимости пользователь может настроить отображение интерфейса, использовать визуализацию инженерных систем и оборудования, а также экспортировать сведения о событиях в формате Excel.

[bookmark: _heading=h.lnxbz9]Процесс завершения работы ПО
1. Завершите выполнение текущих действий в программе.
2. Выйдите из учетной записи пользователя через предусмотренный интерфейс программы.
3. После выхода из учетной записи доступ к разделам программы прекращается.
4. При необходимости для повторного использования программы выполните авторизацию с использованием предоставленных учетных данных.

[bookmark: _heading=h.1ci93xb]Контакты
Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:
Телефоны:
8 (800) 250-75-89
8 (383) 278-72-25

Адрес:
г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 к.6

Email:
info@tdeag.ru


ООО ТД Электроагрегат
ИНН: 5401341984
ОГРН: 1105476085494
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